USBSER (Stand: 30. August 2017)

Das USB-Verbindungskabel USBSER/B719K5 bzw. USBSER/B719S3 stellt dem PC einen
virtuellen COM-Port zur Verfügung. Windows meldet beim Anschließen des USB-
Verbindungskabels das ein Gerät vom Typ FT232R USB UART angeschlossen worden ist
für den Windows unter Umständen noch einen Gerätetreiber benötigt.

"Win10, Win8.1, Win8, Win7\CDM_21228_Setup.exe" ist ein 
automatisches FT232R-Gerätetreiber-Installationsprogramm für Windows 10, 
Windows 8.1, Windows 8 bzw. Windows 7. Alternativ zum Installationsprogramm 
befindet sich der FT232R-Gerätetreiber für Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 
bzw. Windows 7 im Unterverzeichnis 
"Win10, Win 8.1, Win8, Win7\CDM v2.12.28 WHQL Certified".

"WinVista, WinXP\CDM v2.10.00 WHQL Certified.exe" ist ein automatisches FT232R-
Gerätetreiber-Installationsprogramm für Windows Vista bzw. Windows XP. 
Alternativ zum Installationsprogramm befindet sich der FT232R-Gerätetreiber für 
Windows Vista bzw. Windows XP im Unterverzeichnis 
"WinVista, WinXP\CDM 2.10.00 WHQL Certified".

"Win2000\CDM20600.exe" ist ein automatisches FT232R-Gerätetreiber-Installations-
programm für Windows 2000. Alternativ zum Installationsprogramm befindet sich 
der FT232R-Gerätetreiber für Windows 2000 im Unterverzeichnis 
"Win2000\CDM 2.06.00 WHQL Certified".

Der FT232R-Gerätetreiber für Windows ME und Windows 98 befindet sich im 
Unterverzeichnis "WinMe, Win98"


Internet-Links:

[1] Aktuelle Informationen zum USB-Verbindungskabel USBSER:
    http://tellert.de/?product=usbser
  
[2] Aktuelle FT232R-Gerätetreiber:
    http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    
[3] Dokumentation zur Installation des FT232R-Gerätetreibers:
    http://www.ftdichip.com/Documents/InstallGuides.htm

[4] Deinstallation des FT232R-Gerätetreibers:
    http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities/CDM_Uninst_GUI_Readme.html
